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VFORMATE
ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ
Памятка для клиентов перед передачей файлов в производство
Чтобы изготовить ваш заказ качественно и в согласованный срок, просим перед отправкой проверить макет по этой памятке. Точные технические параметры зависят от изделия, материала и технологии. Если у вас нет готового технического задания, попросите менеджера VFORMATE прислать шаблон или уточнить требования под ваш заказ.
1. Что нужно сообщить вместе с макетом
Что необходимо изготовить: вывеска, баннер, наклейка, полиграфия, флаг, сувенир, LED-ролик и т. д.
Конечный размер изделия и ориентация (ширина × высота; мм или см).
Количество / тираж и количество вариантов макета.
Материал, способ печати или нанесения, отделка — если они уже определены.
Где будет использоваться изделие: помещение, улица, транспорт, одежда, сувенир и т. п.
Для монтажа: адрес/место установки, фото поверхности и доступные размеры.
Контакт сотрудника, который утверждает финальный макет.
2. Форматы файлов
	Формат
	Для чего подходит

	PDF
	Предпочтительный формат для большинства макетов на печать. Перед отправкой проверьте экспорт и шрифты.

	AI / EPS / CDR
	Векторные макеты, логотипы, вывески, контуры резки и фрезеровки. Уточните совместимую версию программы.

	TIFF / PSD
	Растровые изображения и макеты, где важны качество и детализация.

	PNG
	Изображения с прозрачным фоном, если прозрачность действительно нужна.

	JPG
	Фотографии и превью в высоком качестве; не рекомендуется для контурной резки и векторных задач.

	MP4 (H.264)
	Видео для LED-экранов — только после уточнения разрешения и технических параметров конкретного экрана.



3. Общие требования к макетам
Размер макета должен соответствовать согласованному конечному размеру. Если файл сделан в масштабе, обязательно сообщите масштаб.
Для полноцветной печати обычно используется CMYK. Если макет подготовлен в RGB, цвета после преобразования могут измениться.
Растровые изображения должны быть качественными в конечном размере. Для мелкой полиграфии часто ориентируются на 300 ppi; для широкоформатной печати требуемое разрешение зависит от размера и дистанции просмотра.
Шрифты желательно перевести в кривые. Если передаёте редактируемый исходник, приложите используемые шрифты или согласуйте способ передачи.
Проверьте орфографию, номера телефонов, цены, даты, адреса, логотипы, QR-коды и все контактные данные до отправки.
Не размещайте важные элементы вплотную к краям, линиям реза, сгиба, сварки, люверсам и креплениям.
Вылеты, безопасные поля и технологические отступы зависят от изделия. Не добавляйте их наугад — запросите шаблон VFORMATE.
После утверждения макета любые изменения текста, размера, цвета, материала или расположения элементов требуют повторного согласования.
4. Дополнительные требования по категориям
Полиграфия: визитки, листовки, буклеты, каталоги
Укажите формат готового изделия, тираж, бумагу и отделку, если они определены.
Для многостраничных материалов укажите количество страниц и порядок чтения. Не делайте спуск полос самостоятельно, если типография его не запрашивала.
Вылеты под обрез и безопасные поля уточняйте у менеджера до финального экспорта.
Баннеры и широкоформатная печать
Укажите конечную ширину и высоту, материал и место размещения.
Заранее сообщите, нужны ли люверсы, подвороты, карманы, усиление края, ламинация или монтаж.
Оставляйте важные надписи и логотипы вдали от краёв и мест крепления.
Вывески, объёмные буквы и наружная реклама
Приложите макет, точные габариты и, если возможно, фото места установки с размерами.
Логотипы и надписи предоставляйте в векторном формате.
Конструктивные чертежи, крепления, материалы, подсветку и монтажные решения согласуйте с производством VFORMATE.
LED-экраны и Digital
До подготовки файла запросите точное разрешение в пикселях, соотношение сторон и поддерживаемые форматы экрана.
Не растягивайте ролик и не добавляйте чёрные поля без необходимости.
Укажите длительность ролика. Кодек, частоту кадров, битрейт и аудио согласуйте с требованиями площадки.
Наклейки и плоттерная резка
Предоставляйте векторный файл.
Если нужна контурная резка, контур должен быть обозначен отдельно и согласован с производством.
Сообщите, нужна ли ламинация, монтажная плёнка, выборка лишней плёнки или зеркальное нанесение.
Текстиль, DTF и термотрансфер
Укажите размер принта в сантиметрах, место нанесения, цвет изделия и количество по размерам.
Для прозрачного фона используйте PNG с прозрачностью или согласованный векторный формат.
Мелкие детали, полупрозрачные эффекты и белую подложку согласуйте до печати.
Сувениры и бизнес-подарки
Укажите модель изделия, материал, цвет, место и размер нанесения.
Предоставьте векторный логотип или качественный файл.
Для персонализации передайте проверенный список имён и соответствие каждого имени конкретному изделию.
Флаги и текстильные изделия
Укажите готовый размер, ткань, способ нанесения, сторону печати и способ крепления.
Припуски на швы, карманы и люверсы согласуйте до подготовки макета.
Для официальной символики используйте утверждённый исходный файл.
Таблички, навигация и POSM
Предоставьте размеры, тексты, количество, материал и способ крепления.
Для конструкций из нескольких элементов приложите схему, чертёж или развёртку.
Линии реза, сгиба и склейки оформляйте по шаблону, который предоставит производство.
Упаковка и коробки
Используйте только актуальную развёртку от производителя.
Не изменяйте линии высечки, сгиба и клеевые клапаны.
Проверьте расположение текста и логотипов на собранной коробке.
Брендирование транспорта и объектов
Укажите модель/тип объекта, предоставьте фотографии и размеры поверхностей.
Разделяйте макет по сторонам и отдельным деталям.
Учитывайте стыки, ручки, окна, молдинги и другие элементы поверхности.
5. Перед отправкой проверьте
☐  Размер и ориентация правильные.
☐  Тексты, контакты, цифры и QR-коды проверены.
☐  Файл сохранён в согласованном формате и открывается без ошибок.
☐  Шрифты переведены в кривые или корректно встроены.
☐  Изображения не размыты в конечном размере.
☐  Цвета и специальные эффекты согласованы.
☐  Вылеты, безопасные зоны и контуры подготовлены по шаблону, если они нужны.
☐  Отправлена только актуальная версия макета и приложено превью.
6. Важно знать
Если макет не соответствует требованиям конкретного изделия, мы сообщим, что необходимо исправить, или предложим предпечатную подготовку. Дополнительная доработка может повлиять на стоимость и сроки. Производство начинается после согласования финального макета, размеров, материала, технологии и других существенных параметров заказа.
Технические параметры различаются в зависимости от оборудования, материала и способа изготовления. Если вы сомневаетесь в подготовке файла, отправьте макет менеджеру VFORMATE заранее — мы уточним требования именно для вашего заказа.
Контакты VFORMATE
Сайт: https://vformate.kz
Email: info@vformate.kz
Телефон: +7 708 90 11 205
Актау, Казахстан
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